**Abdeckung für E-Antrieb**

Abdeckung für E-Antrieb zum Schutz von Witterungseinflüssen

Abdeckungen schützen frei aufgestellte E-Antriebe vor den Einflüssen der Witterung mit folgenden Merkmalen:

* Stabile Schweißkonstruktion
* Komplett verschlossen / als Wetterdach ausgeführt
* Mit Lüftungsschlitzen versehen
* Mit beigestelltem Vorhängeschloß abschließbar

(Nicht Zutreffendes bitte streichen)

**Mögliche Montagearten:** (Nicht Zutreffendes bitte streichen)

* Zur Montage auf einen Säulenständer
* Zur Montage auf einen Konsolständer

**Werkstoff, Stabrechen aus:** Edelstahl 1.4301 / 1.4404 / Stahl S235JR fvz.

(Nicht Zutreffendes bitte streichen)

**Verwendeter Antrieb:**

Marke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Modell:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BÜSCH Abdeckung für E-Antrieb**

oder gleichwertig

**Hersteller:**

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH

Industriestraße 1

09468 Geyer

Deutschland

[**www.buesch.com**](http://www.buesch.com/)

Anzahl ........ EUR/Stück ......... EUR/Pos. .........