**WPM − Wireless Power Master**

Autarkes Armaturen - Antriebssystem für bauseitige und ortsunabhängige Armaturenüberwachung und -steuerung mit folgenden Merkmalen:

* Energie-Erzeugung durch ein leistungsstarkes Photovoltaik-Modul, nach Wunsch oder Notwendigkeit in Zusammenarbeit mit Windkraft
* Unabhängig von leitungsgebundenen Energie- und Informationsnetzen
* Integriertes Energiemanagement ermöglicht eine reibungslose Funktion, auch nach mehreren Tagen Dunkelheit
* Ausgerüstet mit Vor-Ort-Steuerstelle, durch Schlüsselschalter gegen Vandalismus geschützt
* Ausgangsspannung 3 x 230 Volt Drehstrom zum Antrieb einer Armatur o.ä.
* Bis zu 8 analoge und 8 digitale Signaleingänge zur Auswertung von externen Sensoren integrierbar
* 4 digitale Steuerausgänge zur Steuerung der Armatur und externen Geräten
* Anlage jederzeit weltweit mit SMS, E-Mail oder Internet steuer- und überwachbar
* Alle Zustandsdaten jederzeit weltweit über SMS, E-Mail oder Internet abrufbar
* Alle Ereignisse werden per SMS und E-Mail übertragen und protokolliert
* Bei Auslieferung gebrauchsfertig vorbereitet
* Alle elektr. Steckverbindungen feuchtigkeitsgeschützt ausgelegt
* Mast im Lieferumfang enthalten

**BÜSCH WPM**

oder gleichwertig

**Hersteller:**

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH

Industriestraße 1

09468 Geyer

Deutschland

[**www.buesch.com**](http://www.buesch.com/)

Anzahl ........ EUR/Stück ......... EUR/Pos. .........