**All-in-One Bedienschlüssel**

Bedienschlüssel zur Betätigung von Einbaugarnituren, Anbohrarmaturen, Schiebern und Hydranten im Ober- und Unterflurbereich mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:

* Stufenlose Verstellbarkeit der Bedienhöhe (860 – 1360 mm) mittels Stellschraube
* Hohes Drehmoment durch stufenlose Verstellbarkeit der Hebelstange (400 – 680 mm) mittels Stellschraube
* Verdrehsicher bis 350 Nm
* Einfaches Wechseln der Kuppelmuffen durch integrierte Druckfedern
* Reflexband für erhöhte Sicherheit
* Maße im zusammengelegten Zustand: 210 x 950 mm (mit Kuppelmuffen)
* Kuppelmuffen werkzeuglos montierbar
* All-in-One Bedienschlüssel optional erhältlich mit:
	+ Taschenlampe mit integrierter Halterung zur besseren Orientierung im Straßenkappenschacht
	+ Magnet mit Kugelgelenk zum Heben von Schachtdeckeln durch einfaches Anklicken am Bedienschlüssel
	+ Storzschlüssel (Größe A, B, C mit Kälteschutz nach DIN 14822) zum Öffnen und Schließen von Hydranten
	+ Kappenhammer zum einfachen Heben von Straßenkappen
	+ LEAKPEN-Aufnahme mittels Kuppelmuffe

**Werkstoff:** 1.4301

**Lieferumfang**

All-in-One Bedienschlüssel inklusive Kuppelmuffen VK 12 mm und VK 27 mm sowie einer Tragetasche.

**BÜSCH All-in-One Bedienschlüssel**

oder gleichwertig

**Hersteller:** BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH

 Neuburger Straße 26

 90451 Nürnberg

 Deutschland

[**www.buesch.com**](http://www.buesch.com/)

Stück ........... EURO/Stück ............ EURO/Pos. ...........