**BÜSCH NIROMAX© Einbaugarnitur**

Teleskopierbare Einbaugarnitur zur Betätigung von erdverlegten Rohrnetzarmaturen in der Gas- und Wasserversorgung mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:

* Stufenlose Verstellbarkeit
* Selbsthaltend in jeder Auszughöhe
* Integrierte Auszugsicherung in der Endlage
* Schlüsselstange aus Edelstahl-Vierkantrohr 1.4301
* Bruchsichere Kuppelmuffe aus Edelstahlguss, mit integrierten, selbständig einrastenden Federelementen und Verriegelung aus Edelstahl
* Vierkantschoner VK 27 aus Edelstahlguss (bei Schieber)
* Vierkantschoner VK 12 aus Edelstahlguss (bei Hausanschluss)
* Sämtliche Normteile aus Edelstahl
* Großvolumige, formstabile Hülsrohre aus PE
* Hülsrohre vollflächig und zugsicher mit Glocke und Deckel verschweißt
* Zur Übertragung von höheren Drehmomenten als nach DIN EN 1074-2 gefordert
* Einbaugarnitur entsprechend der GW336
* Montierte Signalfahne zum leichteren Auffinden
* Optional mit integrierter Ortungseinheit zum einfachen Auffinden der Einbaugarnitur mit einem handelsüblichen Suchgerät, auch im verfülltem Zustand
* Pass- und Sauberkeitsscheiben zur optimalen Adaption an alle Armaturen als Zubehör erhältlich

**Teleskop-Einbaugarnitur für die Rohrdeckungsbereiche**

* 0,7 - 1,0 m
* 0,9 - 1,3 m
* 1,0 - 1,5 m
* 1,2 - 1,8 m
* 1,7 – 2,8 m

oder \_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_ m

**Passend für Absperrarmatur:**

Hersteller: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nennweite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spindelanschlussmaß:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teleskop-Einbaugarnitur komplett liefern

**BÜSCH NIROMAX©**

oder gleichwertig

**Hersteller:**

BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH

Neuburger Straße 26

90451 Nürnberg

Deutschland

[**www.buesch.com**](http://www.buesch.com/)

Anzahl ........ EUR/Stück ......... EUR/Pos. .........