**Starre Einbaugarnitur**

Starre Einbaugarnitur zur Betätigung von Rohrnetzarmaturen in der Gas- und Wasserversorgung, mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:

* Schlüsselstange aus Edelstahl 1.4301 / St37fvz \*(Nicht Zutreffend bitte streichen)
* Vierkantschoner aus GGG VK27 bei Schieber bzw. VK12 bei Hausanschluss aus 1.4301
* Auf VK12 verjüngte Schlüsselstange bei Hausanschluss aus St37 fvz.
* Bruchsichere Kuppelmuffe aus GGG, feuerverzinkt
* Großvolumiges, formstabiles Hülsrohr aus PE, schwarz
* Vollflächig und zugfest verschweißte Universalglocke aus PE
* Aufgesteckter Hülsrohrdeckel aus PE
* Zur Übertragung von Drehmomenten nach DIN EN 1074-2

**Starre Einbaugarnitur für die Rohrdeckungsbereiche**

* 1,0 m
* 1,25 m
* 1,5 m

oder \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m

**Passend für Absperrarmatur:**

Hersteller: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nennweite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spindelanschlussmaß:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Starre Einbaugarnitur komplett liefern

**BÜSCH Starre Einbaugarnitur**

oder gleichwertig

**Hersteller:**

BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH

Neuburger Straße 26

90451 Nürnberg

Deutschland

[**www.buesch.com**](http://www.buesch.com/)

Anzahl ........ EUR/Stück ......... EUR/Pos. .........