# Dammtafel

# Dammtafelsystem zum 3-seitigen Absperren von Bauwerksöffnungen

# 3 seitiger U-förmiger Rahmen mit bereits montierten Dichtungen. Sohlabdichtung direkt auf Beton.

* Auslegung der Materialstärke von Rahmen und Tafel nach statischer Anforderung
- inklusive 2 Andrückvorrichtungen für jeden Rahmen (mind. 100 mm)
* Inklusive bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial aus Edelstahl,

# Bessere Leckrate als gefordert lt. DIN 19569 Teil 4, Klasse 1

# Alle Dichtungen bereits montiert

Es ist ein gültiges Schweißzertifikat mindestens der Ausführungsklasse EXC3 nach DIN EN 1090-2 des Armaturenherstellers dem Angebot beizufügen.

**Material Rahmen:** 1.4301 / 1.4404 (Nicht Zutreffendes bitte streichen)

**Material Tafel:** 1.4301 / 1.4404 / (Nicht Zutreffendes bitte streichen)

**Größe der Dammtafel Profile** (Nicht Zutreffendes bitte streichen)

* \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

**Material Dichtung**: EPDM / NBR

**Rahmen-Befestigung:** (Nicht Zutreffendes bitte streichen)

* Einbetonieren in einer Bauwerksaussparung
* Eindübeln in ein Gerinne
* Andübeln vor eine Bauwerksöffnung

Kanal-Breite (m):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Max. Anstauhöhe (m):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kanal-Tiefe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Liefern und montieren:**

* Inklusive Aushebewerkzeug manuell (Nicht Zutreffendes bitte streichen)
* Inklusive Aushebewerkzeug halbautomatisch

**BÜSCH Dammbalken**

oder gleichwertig

**Hersteller:**

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH

Industriestraße 1

09468 Geyer

Deutschland

[**www.buesch.com**](http://www.buesch.com/)

Anzahl ........ EUR/Stück ......... EUR/Pos. .........