**Einbaugarnitur** **EasyCut**

Starre Einbaugarnitur mit Kürzautomatik zur Betätigung von erdverlegten Rohrnetzarmaturen in der Gas- und Wasserversorgung mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:

* Schlüsselstange aus Edelstahl-Vierkantrohr 1.4301
* Durch gelochte Schlüsselstange einfaches Anpassen an die notwendige Rohrdeckung bauseits möglich
* Vierkantschoner VK 27 aus GGG feuerverzinkt (bei Schieber)
* Vierkantschoner VK 12 aus GGG feuerverzinkt (bei Hausanschluss)
* Ruchsichere Kuppelmuffe, GGG, feuerverzinkt
* Großvolumiges, formstabiles Hülsrohr aus PE, schwarz
* Vollflächig verschweißte Universalglocke aus PE
* Aufsteckbarer Hülsrohrdeckel aus PE
* Zur Übertragung von Drehmomenten nach DIN EN 1074-2

**EasyCut Einbaugarnitur in der Länge** (Bitte auswählen):

* 1,0 m
* 1,25 m
* 1,5 m

oder \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m

**Passend für Absperrarmatur:**

Hersteller: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nennweite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spindelanschlussmaß: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Starre Einbaugarnitur EasyCutkomplett liefern

**BÜSCH EasyCut**

oder gleichwertig

**Hersteller:**

BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH

Neuburger Straße 26

90451 Nürnberg

Deutschland

[**www.buesch.com**](http://www.buesch.com/)

Anzahl ........ EUR/Stück ......... EUR/Pos. .........