**Segmentstein**

Segmentstein zur Herstellung einer ebenen Anschlussfläche in runden Betonschächten

Ermöglicht das Herstellen einer ebenen Anschlussstelle zur Montage einer Armatur in einem runden Schacht mit folgenden Merkmalen:

* Formstein aus Spezialbeton
* Zähharter, mit Stahlgeflecht verstärkter Beton
* Eingegossene Transport-Öse ab Nennweite enthalten
* Befestigung mit abwasserbeständigem Spezial-Kleber
* Spezialkleber für Betonschächte im Lieferumfang enthalten

**Segmentsteingröße (bitte auswählen):**

**Schachtgröße:**

* Ø 1000 mm
* Ø 1200 mm
* Ø 1500 mm
* Ø 2000 mm
* Ø 2500 mm
* Ø 3000 mm

**Schiebermodell:**

* SAFOX©
* CP4
* CP4-RS
* XL4
* XL4-RS

**Öffnungsgröße:**

* 150 mm
* 200 mm
* 250 mm
* 300 mm
* 400 mm
* 500 mm
* 600 mm
* 700 mm
* 800 mm

**BÜSCH Segmentstein**

oder gleichwertig

**Hersteller:**

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH

Industriestraße 1

09468 Geyer

Deutschland

[**www.buesch.com**](http://www.buesch.com/)

Anzahl ........ EUR/Stück ......... EUR/Pos. .........