**Tragplatte**

Tragplatte zur Aufnahme einer Straßenkappe an einer verfüllten Einbaugarnitur

Verhindert das Absinken der Straßenkappe und zentriert die Straßenkappe über der Armatur mit folgenden Merkmalen:

* Hergestellt aus robustem, formstabilem PP
* Unempfindlich gegen klimatische und chemischen Einwirkungen, (Säuren,Laugen, Tausalzwasser etc.)
* Integrierte Aufnahmen für alle BÜSCH Einbaugarnituren
* Integrierte Aufnahme für den Haltestift des BÜSCH SENTINEL Räderzeigerwerkes
* Geringes Gewicht
* Geeignet für Straßenkappe Größe 1 und 2 nach DIN4056 und DIN4057

**BÜSCH Tragplatte**

oder gleichwertig

**Hersteller:**

BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH

Neuburger Straße 26

90451 Nürnberg

Deutschland

[**www.buesch.com**](http://www.buesch.com/)

Anzahl ........ EUR/Stück ......... EUR/Pos. .........